1. 延时1s

delay(1000);

2.

Arduino开发流程：1.设计硬件线路图 2.编写程序代码 3.检查程序 4.上传到Arduino 5.测试执行

3.

Void setup()//启动时须设置此参数，进行初始化，只执行一次

Void loop()//启动后一直执行，执行完毕后继续调用（直到关闭电源）

4.